Revision Faulschlamm-Mischer

1. 	Arbeiten vor Ort

	Demontage vor Ort, einschl. Krangestellung,
	Transport zum Reparaturwerk						Euro	
	
2.	Anfertigung Blinddeckel, mit Dichtung
	zum Verschließen Faulbehälterkopf					Euro	
	
3.	Transport an Baustelle, einschl. Krangestellung,
	Montage vor Ort,								Euro	
			
4.	Arbeiten im Reparaturwerk

4.	Reinigen und Demontage des Mischers				Euro	

4.1	Schadensaufnahme, im Beisein des Kundenpersonals		Euro	

4.2	Welle aufnehmen, kontrollieren, evtl. richten, 						Sitz Laufradkappe nacharbeiten.						Euro	

4.3	Alle Sitzflächen und Planflächen, kontrollieren und
	schonend nacharbeiten							Euro	

4.4	Mischer neu lagern 							Euro	

4.5	Schonhülsen aufziehen, 
	Mischerdichtungen einsetzen						Euro	

4.6	Läufer montieren, statisch und dynamisch wuchten			Euro	

4.7	Einbau neuer Fettleitungen aus 1.4571					Euro	

4.8	Zusammenbau unter der Verwendung der 
	Neuteile Pos. 5 								Euro	

4.9	Bohrungen für Lagertemperaturüberwachungen
	in Trag- und Führungslager vorsehen					Euro

4.10	Anstrich
	Teile, luftberührt:
	Sandstrahlen SA 2 1/2
	Grundanstrich mit Friazinc R
	Zwischenanstrich mit Icosit EG 1 DB 702 grau
	Deckanstrich mit Icosit EG 5 RAL 
			
	Teile im Faulbehälter:
	Sandstrahlen SA 2 1 /2
	Grundanstrich mit Friazinc R
	Deckanstrich mit 2x Inertol - Poxitar rot - schwarz 			Euro	

Gesamtpreis Pos. 4.1 - 4.10							Euro 

5.	Neuteile

5.1	1	Umlenkscheibe, überarbeiten					Euro		
Alternativ:
5.1A	1	Umlenkscheibe neu, aus GG 25					Euro		
5.2	1 	Laufrad aus St 52 - 3, 									mit verschleißfesten Schaufeln					Euro 	

5.3	1 	Schleuderscheibe aus RSt 37 - 2 / PTFE				
		mit PTFE belegen 							Euro

Alternativ:
5.3A	1	Schleuderscheibe neu, aus RSt 37 - 2 / PTFE			Euro
						
5.4	1	Schonhülse, in gepanzerter Ausführung	
		Abdichtung unteres Lager 						Euro	

5.5	1 	Fettpumpe Fabr. Woerner-EEx - e - II T4, 						Behälterinhalt         kg,
		mit Niveauüberwachung durch Folgekolben,
		mit angebautem Initiator. 
		Füllstandkontrolle K ist wegen des 
		Reed-Kontaktes im Ex-Bereich nicht 
		zulässig.								Euro	

5.6		1	Satz Dichtungen						Euro	     

5.7		1	Satz Kupplungspuffer					Euro	     

5.8		1	Satz Lager, verstärkte Ausführung 			Euro			
5.9		1	Satz Fettleitungen und Armaturen			Euro	   

5.10		1	Laufradkappe aus St 52 - 3				Euro	   

5.11		2	Lagertemperaturüberwachungen				Euro

Gesamtpreis Pos 5, mit 5.1 und 5.3						Euro 

Gesamtpreis Pos 5, mit 5.1A und 5.3A						Euro 

6.		1	Überprüfung und ggf. Überholung des
			Mischermotors						Euro 

7.		1	125 kg Mischerfett HT 4060 MF, 								Schmier- und Dichtfett für HT-Mischer							(Jahresbedarf bei Dauerbetrieb)								geliefert in 5 Gebinden a 25 kg,							 	für Fettpumpenfüllgerät 					Euro
       
8.		1 	Fettpumpenfüllgerät, fahrbar mit
			2 m Schlauch, mit Befüllanschluß 
			für die Woerner-Fettpumpe				Euro	   
       
9.		1  	Fettabsaugegerät, mit speziellem 
			Übergangsstück, zum Einschrauben in den 
Anschluß R 2 "der Motorlaterne des  Mischers 							Euro 

10.		1	Handabsauger ca. 1 l, zum gelegentlichen
			Absaugen des Kolbens.					Euro 

Gesamtpreis Pos 1. bis 10., mit 5.1 und 5.3					Euro 

Gesamtpreis Pos 1. bis 10., 5.1A und 5.3A					Euro 

Reparatur mit ATEX Zertifizierung					Umbau des Faulschlamm- Mischers
nach EG RL 94/9, ATEX 95 - baumustergeprüft

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, müssen ab 1.7.2003 sämtliche neue Maschinen, welche die Ex-Zone 0 berühren, baumustergeprüft sein. 
Jeder Betreiber von Maschinen in Ex-Bereichen, muß eine ATEX - Gefahrenanalyse durchführen. Danach folgt die Einteilung in Ex-Zonen und die Erstellung von Explosionsschutzdokomenten nach der Betriebssicherheitsverordnung. Bei der Überprüfung muß selbstverständlich auch der Motor mit einbezogen werden.
In wieweit Ihre Maschinen unter diese Richtlinie fallen, müssen Sie als Betreiber nach dem Erstellen der Gefahrenanalyse für sich selbst festlegen.
Wir sind seit November 2004 zertifiziert. Unser Prüfzertifikat lautet 
Cert. Nr. TÜV 04 ATEX 7157 X, für die Anwendungsbereiche  EX II 1 G / II 2 G.

Die Risikoanalyse der Baumusterprüfung verlangt zwingend, daß auch die Montage des Mischers betrachtet wird. Der Umbau eines Mischers gemäß dieser Richtlinie erfordert eine Bestandsaufnahme, auch mit internen rechnerischen Überprüfungen, damit die Grundlage für den Umbau gegeben ist.
Wenn die Überprüfungen ergeben, daß der Mischer umgebaut werden kann, wird der Mischer zertifiziert als baumustergeprüftes Gerät, und wird mit einem Typenschild mit ATEX- Kennzeichnung versehen.

Der Umbau wird zweckmäßigerweise immer mit der Revision eines Mischers ausgeführt, 
da der Mischer zerlegt werden muß, um die Überwachung der Lagertemperatur einzubringen.

Umbau des Mischers in eigensichere Ausführung (ATEX 95)				
1 			ATEX-Fettpumpe Fabr. Woerner für Ex - Zone 1, 							mit 10kg transparentem Kunstharz-Laminat-Behälter, 						mit Schwimmer, mit angebautem Initiator 							für Niveauüberwachung min. Fettspiegel 				
			1	Handabsauger ca. 1 l zum gelegentlichen 								Absaugen des Kolbens.			Euro
1			Trag-und 						
1			Führungs - Lagergehäuse für 								Lagertemperaturüberwachung vorbereiten		Euro	

2			Lagertemperaturüberwachungen							PT 100, mit Ex - Klemmenkasten		Euro								
1			ATEX Motor EEx-eII-T3, ........... min-1							400V, 50 Hz, .......... KW, IP 55, ISO F							3 KLF, Schutzdach			Euro	

1			ATEX Kupplung				Euro

1 			Eigenfrequenzberechnung, und Dokumentation		Euro

Summe Umbau ATEX				Euro